Comune di CAMPOBELLO DI LICATA	
Provincia	
Agrigento	

		

		

		
	A N A L I S I   P R E Z Z I	

		

		

OGGETTO	Lavori di riqualificazione e valorizzazione del verde pubblico, nonchè opere di arredo urbano nel centro abitato.	

		

		
COMMITTENTE	Comune di campobello di Licata	

	

		

		

		
		IL PROGETTISTA	

 

 	Pag. 1 	
N. 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unitar. 	%SpeseG. 	%UtileIm 	Prezzo Totale 	Prezzo Arroton 	
 	 	Operai-Trasporti-Noli 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	 	 	21,50 	21,50 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,50 	 	 	23,50 	23,50 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.003 	OP3 	Operaio specializzato 	h 	25,50 	 	 	25,50 	25,50 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	Pag. 2 	
N. 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unitar. 	%SpeseG. 	%UtileIm 	Prezzo Totale 	Prezzo Arroton 	
 	 	Materiali Elementari 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	 	 	3,00 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.002 	MATTONI 	Mattoni pieni comuni 	cad 	0,26 	 	 	0,26 	0,26 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.003 	MARMO 1 	Marmo rosso di castellamare 	m² 	85,00 	 	 	85,00 	85,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.004 	MALTA 	Malta 	mc 	93,00 	 	 	93,00 	93,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.005 	CEMENTO 	Cemento 	q 	9,00 	 	 	9,00 	9,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.006 	MARMO2 	Marmo rosso verona 	m² 	90,00 	 	 	90,00 	90,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.007 	ILLUMI 	Lampada SAP 80 watt 	cad 	20,00 	 	 	20,00 	20,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.008 	PALO 	Parti di palo di illuminazione ( bracci, staffe, ecc) 	cad 	60,00 	 	 	60,00 	60,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.009 	GLOBO 	Globi/diffusori  in policarbonato (PC)Globo 	cad 	35,00 	 	 	35,00 	35,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.010 	PALO 	Palo d'illuminazione 	cad 	700,00 	 	 	700,00 	700,00 	
 	ILLUMI 	 	 	 	 	 	 	 	
2.011 	PAVI1 	Pavimentazione scivolo 	m² 	95,00 	 	 	95,00 	95,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.012 	AUTOBOTT 	Autobotte 	h 	40,00 	 	 	40,00 	40,00 	
 	E 	 	 	 	 	 	 	 	
2.013 	CESTINO 	Cestino gettacarta 	cad 	80,00 	 	 	80,00 	80,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.014 	PANCHINA 	Panchina 	cad 	260,00 	 	 	260,00 	260,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.015 	ARCHI 	Archetti in metallo 	m 	17,50 	 	 	17,50 	17,50 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.016 	TERRENO 	Terreno vegetale 	m³ 	6,00 	 	 	6,00 	6,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.017 	AUTOCARR 	Autocarro compreso operatore 	h 	45,00 	 	 	45,00 	45,00 	
 	O 	 	 	 	 	 	 	 	
2.018 	PALMA 	Palma tipo Washinton 	cad 	80,00 	 	 	80,00 	80,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.019 	PALETTO 	Paletto tutore 	cad 	10,00 	 	 	10,00 	10,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.020 	CARTELLO 	Cartello informativo 	cad 	14,00 	 	 	14,00 	14,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.021 	SIEPE 	Siepe pitosforo dell'altezza di cm 50 	cad 	2,80 	 	 	2,80 	2,80 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.022 	TRAVERTIN 	Blocco in travertino 	cad 	240,00 	 	 	240,00 	240,00 	
 	O 	 	 	 	 	 	 	 	
2.023 	VASI 	Vasetti floreali di diverse varietà e specie (gerani, bocca di leone, violette, ecc) 	cad 	1,00 	 	 	1,00 	1,00 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	Pag. 3 	
N. 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unitar. 	%SpeseG. 	%UtileIm 	Prezzo Totale 	Prezzo Applicaz. 	
 	 	Voci Finite senza Analisi 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.001 	21.1.7 	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	m² 	 	 	 	 	17,30 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.002 	10.2.1 	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:
- per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR :
Botticino, travertino e simili. 	m² 	 	 	 	 	106,40 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.003 	6.2.7.1 	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato vulcanico a spigoli smussati, con superficie a vista lavorata antiscivolo, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza, oppure in micromarmo bianco o colorato, aventi resistenza a compressione minima ³ 70 N/mm2, resistenza a flessione minima ³ 15 N/mm2, e le seguenti caratteristiche prestazionali:
- coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65;
- valore medio all'usura £ 3 mm;
- non gelivo. Le caratteristiche sopra indicate che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- spessore non inferiore a 28 mm :
per elementi di formato 40x40 cm. 	m² 	 	 	 	 	61,20 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.004 	6.2.14.1 	Fornitura e collocazione di cordoli retti, per marciapiedi o pavimentazione, di granito di colore grigio, di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre e spessore indicato dalla D.L., lavorati a filo di sega nelle facce viste, con superficie ed un lato lungo bocciardato medio “C” a macchina. Il materiale dovrà essere classificato non gelivo, e corredato della marcatura CE. In opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di spessore 14x25 cm. 	m 	 	 	 	 	53,40 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3.005 	1.1.8.1 	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo e qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di idonea potenza non inferiore ai 45 kW. 	m³ 	 	 	 	 	7,29 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	Pag.4 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	Voci Finite con Analisi 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.001 	AP1 	Trattamento di pulizia  e lucidatura dei pavimenti in travertino attraverso le fasi di: lavaggio iniziale del marmo o travertino levigati, da effettuarsi mediante utilizzo di detergente neutro tipo, azione meccanica con monospazzola munita di disco morbido oppure spazzolone e straccio, raccolta del residuo con straccio o aspira liquidi; Protezione antimacchia da effettuarsi mediante stesura, sul pavimento asciutto, di un impermeabilizzante idro-oleorepellente ad altissima penetrazione tramite pennellessa, straccio od altro opportuno applicatore; Ceratura di finitura da effettuarsi mediante stesura con straccio o vello spandicera di una mano di cera naturale per marmi levigati lucidi quando perdono brillantezza, o due mani di cere polimeriche         e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,19 	4,09 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	7,09 	
 	 	Sommano oneri sicur.(1,3% su 7,09) 	 	 	 	0,092 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	1,80 	
 	 	 	 	 	 	8,98 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m² 	 	8,98 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.002 	AP2 	Trattamento di pulizia  e lucidatura dei pavimenti in granito mediante lavaggio iniziale del granito levigato da effettuarsi mediante utilizzo di detergente neutro, azione meccanica con monospazzola munita di disco morbido oppure spazzolone e straccio, raccolta del residuo con straccio o aspira liquidi.Protezione antimacchia da effettuarsi mediante stesura, sul pavimento asciutto di un impermeabilizzante idro-oleorepellente ad altissima penetrazione tramite pennellessa, straccio od altro opportuno applicatore e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,15 	3,23 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	6,23 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,081 (1,3% su 6,23) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	1,56 	
 	 	 	 	 	 	7,79 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m² 	 	7,79 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m² 	 	7,71 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.003 	AP3 	Trattamento delle pietre naturali locali attraverso le seguenti fasi:Pulitura della superficie in pietra naturale da effettuarsi mediante detergente a base acida tamponato, da distribuirsi sulla superficie pochi metri per volta, cui far seguire azione meccanica con spazzolone o monospazzola munita di disco marrone, risciacquo con acqua e aspirazione con aspira liquidi, protezione antimacchia delle pietre naturali da effettuarsi mediante stesura di prodotto idro-oleorepellente mediante pennellessa, o vello spandicera, Ceratura di finitura da eseguirsi dopo 8 ore tramite applicazione con straccio o spandicera di due mani di cera liquida e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,2 	4,30 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1,5 	4,50 	
 	 	 	 	 	 	8,80 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,114 (1,3% su 8,80) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	2,20 	
 	 	 	 	 	 	11,00 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m² 	 	11,00 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m² 	 	10,89 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.004 	AP4 	Lavaggio della pavimentazione autobloccante da effettuarsi mediante utilizzo di detergente neutro tipo, azione meccanica con monospazzola munita di disco morbido oppure spazzolone e straccio, raccolta del residuo con straccio o aspira liquidi e 	 	 	 	 	

 	Pag.5 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,08 	1,72 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	0,1 	0,30 	
 	 	 	 	 	 	2,02 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,0263 (1,3% su 2,02) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	0,51 	
 	 	 	 	 	 	2,53 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m² 	 	2,53 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m² 	 	2,50 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.005 	AP5 	Trattamento di stuccatura dei giunti del rotto di travertino o del marmo granito,  dello spessore medio di cm. 1,5,  con boiacca opportunamente colorata per adeguarla al colore del pavimento, e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,05 	1,08 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	0,5 	1,50 	
 	 	 	 	 	 	2,58 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,0335 (1,3% su 2,58) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	0,65 	
 	 	 	 	 	 	3,23 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m 	 	3,23 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m 	 	3,20 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.006 	AP6 	Dismissione di cordoli in mattoni per la ricollocazione nell'ambito, la scalpellatura, la scelta dei pezzi in buono stato e  quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,05 	1,08 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	0,5 	1,50 	
 	 	 	 	 	 	2,58 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,0335 (1,3% su 2,58) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	0,65 	
 	 	 	 	 	 	3,23 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m 	 	3,23 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m 	 	3,20 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.007 	AP7 	Fornitura e collocazione di cordolo in mattoni da collocarsi sul terreno dal  lato corto attraverso scavo eseguito a mano, ancoraggio, strato di malta, stuccatura delle parti,  e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,5 	10,75 	
1.003 	OP3 	Operaio specializzato 	h 	25,50 	0,5 	12,75 	
2.002 	MATTONI 	Mattoni pieni comuni 	cad 	0,26 	10 	2,60 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	29,10 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,378 (1,3% su 29,10) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	7,28 	
 	 	 	 	 	 	36,38 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m 	 	36,38 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m 	 	36,00 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.008 	AP8 	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

Rosso di Castellamare. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.003 	MARMO 1 	Marmo rosso di castellamare 	m² 	85,00 	1 	85,00 	
2.004 	MALTA 	Malta 	mc 	93,00 	0,015 	1,40 	
2.005 	CEMENTO 	Cemento 	q 	9,00 	0,05 	0,45 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	1 	21,50 	
1.002 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,50 	1 	23,50 	

 	Pag.6 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1,5 	4,50 	
 	 	 	 	 	 	136,35 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 1,77 (1,3% su 136,35) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	34,10 	
 	 	 	 	 	 	170,45 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m² 	 	170,45 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m² 	 	168,68 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.009 	AP9 	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 3 cm e con superfici e coste in vista levigate, stuccate e lucidate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

Rosso Verona 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.006 	MARMO2 	Marmo rosso verona 	m² 	90,00 	1 	90,00 	
2.004 	MALTA 	Malta 	mc 	93,00 	0,015 	1,40 	
2.005 	CEMENTO 	Cemento 	q 	9,00 	0,05 	0,45 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	1 	21,50 	
1.002 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,50 	1 	23,50 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	2 	6,00 	
 	 	 	 	 	 	142,85 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 1,86 (1,3% su 142,85) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	35,71 	
 	 	 	 	 	 	178,56 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m² 	 	178,56 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m² 	 	176,70 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.010 	AP10 	Ripristino pali di illuminazione danneggiati mediante fornitura di bracci mancanti, corpo illuminante, staffe di ancoraggio, globo in vetro o plexglass, cablaggio, allacci elettrici,  ecc. e  quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.003 	OP3 	Operaio specializzato 	h 	25,50 	0,7 	17,85 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,7 	15,05 	
2.007 	ILLUMI 	Lampada SAP 80 watt 	cad 	20,00 	1 	20,00 	
2.008 	PALO 	Parti di palo di illuminazione ( bracci, staffe, ecc) 	cad 	60,00 	1 	60,00 	
2.009 	GLOBO 	Globi/diffusori  in policarbonato (PC)Globo 	cad 	35,00 	2 	70,00 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	185,90 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 3,72 (2% su 185,90) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	46,49 	
 	 	 	 	 	 	232,39 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	232,39 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	228,67 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.011 	AP11 	Fornitura e collocazione di globi di illuminazione opale e/o trasparente e lampade SAP 80 Watt, compreso collegamenti elettrici, cablaggio e quant'altro necessario per dare l'opera completa aperfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	1,1 	23,65 	
1.003 	OP3 	Operaio specializzato 	h 	25,50 	1,1 	28,05 	
2.009 	GLOBO 	Globi/diffusori  in policarbonato (PC)Globo 	cad 	35,00 	1 	35,00 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	2 	6,00 	
2.007 	ILLUMI 	Lampada SAP 80 watt 	cad 	20,00 	1 	20,00 	
 	 	 	 	 	 	112,70 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 2,25 (2% su 112,70) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	28,18 	
 	 	 	 	 	 	140,88 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	140,88 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	138,63 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.012 	AP12 	Fornitura e collocazione di  pali di illuminazione a quattro lanterne uguali a quelli esistenti e della medesima altezza, da posizionare nei pressi dell'anfiteatro e nel viale adiacente, nonché ripristino 	 	 	 	 	

 	Pag.7 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	dell'impianto elettrico e tinteggiatura di quelli esistenti con pittura anticorrosiva del colore a scelta della D.L. e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.010 	PALO 	Palo d'illuminazione 	cad 	700,00 	1 	700,00 	
 	ILLUMI 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,50 	1,5 	35,25 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	1,5 	32,25 	
1.003 	OP3 	Operaio specializzato 	h 	25,50 	1,5 	38,25 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	10 	30,00 	
 	 	 	 	 	 	835,75 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 16,72 (2% su 835,75) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	208,98 	
 	 	 	 	 	 	1.044,73 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	1.044,73 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	1.028,01 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.013 	AP13 	Lavori di tinteggiatura dei pali d'illuminazione esistente con vernici anticorrosione e antiruggine del medesimo colore di quello esistente, eventuale scartavetratura della vernice esistente, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	1,5 	32,25 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	5 	15,00 	
 	 	 	 	 	 	47,25 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,85 (1,8% su 47,25) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	11,81 	
 	 	 	 	 	 	59,06 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	59,06 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	58,21 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.014 	AP14 	Trattamento di pulizia delle lanterne dei pali artistici della pubblica illuminazione con ausilio di scale o trabattello mobile, con detergente neutro, azione meccanica con straccio felpato. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,05 	1,08 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	0,3 	0,90 	
 	 	 	 	 	 	1,98 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,0356 (1,8% su 1,98) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	0,50 	
 	 	 	 	 	 	2,48 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	2,48 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	2,44 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.015 	AP15 	Realizzazione di scivolo per portatori di handicap previa dismissione di un tratto di scalino in marmo, la creazione dello scivolo e la ricostruzione secondo le indicazioni della D.L., nonché la pulitura della caditoia di raccolta acque meteorologiche e la ricollocazione del pozzetto di pubblica illuminazione e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	5 	107,50 	
1.002 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,50 	5 	117,50 	
2.005 	CEMENTO 	Cemento 	q 	9,00 	0,5 	4,50 	
2.004 	MALTA 	Malta 	mc 	93,00 	0,25 	23,25 	
2.011 	PAVI1 	Pavimentazione scivolo 	m² 	95,00 	1 	95,00 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	4 	12,00 	
 	 	 	 	 	 	359,75 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 4,68 (1,3% su 359,75) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	89,95 	
 	 	 	 	 	 	449,70 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	449,70 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	445,02 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.016 	AP16 	Trattamento per l' impermeabilizzazione della vasca presente in p.zza Aldo Moro con stesura di materiale plastico isolante di colore azzurro, previa pulizia del fondo della vasca, rimozione dei 	 	 	 	 	

 	Pag.8 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	precedenti trattamenti mediante raschiatura delle parti, verifica dell'impianto idrico ed eventuale riparazione, pulizia dell'impianto filtrante e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	6 	129,00 	
1.002 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,50 	6 	141,00 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	3 	9,00 	
2.012 	AUTOBOT 	Autobotte 	h 	40,00 	3 	120,00 	
 	TE 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	399,00 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 3,99 (1% su 399,00) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	99,76 	
 	 	 	 	 	 	498,76 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	498,76 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	494,77 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.017 	AP17 	Fornitura e collocazione di cestino gettacarta a paletto in lamiera zincata e forata, paletto in acciaio verniciato a polvere, eventuali opere murarie o tassellatura alla pavimentazione e quant'altro necessario per dare l'opera complet a perfetta regola d'arte.
Dim cm 30 x 35 x h 100 - capacità 35 lt 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.013 	CESTINO 	Cestino gettacarta 	cad 	80,00 	1 	80,00 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,8 	17,20 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	2 	6,00 	
 	 	 	 	 	 	103,20 	
 	 	Sommano oneri sicur.(1% su 103,20) 	 	 	 	1,03 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	26,07 	
 	 	 	 	 	 	130,30 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	130,30 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.018 	AP18 	Dismissione e ricollocazione di cordoli in pietra lavica o calcare divelti, livellamento del piano di posa, taglio di eventuali radici, pulizia dei materiali per il loro riutilizzo e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,8 	17,20 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	0,5 	1,50 	
2.005 	CEMENTO 	Cemento 	q 	9,00 	0,015 	0,135 	
2.004 	MALTA 	Malta 	mc 	93,00 	0,01 	0,93 	
 	 	 	 	 	 	19,77 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,257 (1,3% su 19,77) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	4,95 	
 	 	 	 	 	 	24,72 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m 	 	24,72 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m 	 	24,46 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.019 	AP19 	Fornitura e collocazione di panchina  in acciaio in acciaio protetto e verniciato, schienale, braccioli compreso fissaggio a pavimento, formazione del blocco di fondazione e quant'alro cessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Dim. cm: l 200 x h 80 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.014 	PANCHINA 	Panchina 	cad 	260,00 	1 	260,00 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,8 	17,20 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	280,20 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 2,80 (1% su 280,20) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	70,06 	
 	 	 	 	 	 	350,26 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	350,26 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	347,46 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.020 	AP20 	Fornitura e collocazione di archetti in metallo preverniciato di colore e disegno a scelta della D.L. da collocarsi a monte delle aiuole perimetrali mediante piastra e  bulloni, dell'altezza media di cm 25 e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta 	 	 	 	 	

 	Pag.9 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.015 	ARCHI 	Archetti in metallo 	m 	17,50 	1 	17,50 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,07 	1,51 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	0,5 	1,50 	
 	 	 	 	 	 	20,51 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,267 (1,3% su 20,51) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	5,13 	
 	 	 	 	 	 	25,64 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m 	 	25,64 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m 	 	25,37 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.021 	AP21 	Fornitura e collocazione di terreno vegetale opportunamente concimato di buona qualità. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.016 	TERRENO 	Terreno vegetale 	m³ 	6,00 	1 	6,00 	
2.017 	AUTOCAR 	Autocarro compreso operatore 	h 	45,00 	0,08 	3,60 	
 	RO 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,1 	2,15 	
 	 	 	 	 	 	11,75 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,153 (1,3% su 11,75) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	2,94 	
 	 	 	 	 	 	14,69 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m³ 	 	14,69 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/m³ 	 	14,54 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.022 	AP22 	Fornitura e messa a dimora di essenze vegetali tipo palmizi (Washinton) dell'altezza non inferiore a m 1,50 compreso paletto tutore e quant'altro per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.018 	PALMA 	Palma tipo Washinton 	cad 	80,00 	1 	80,00 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,5 	10,75 	
2.017 	AUTOCAR 	Autocarro compreso operatore 	h 	45,00 	0,25 	11,25 	
 	RO 	 	 	 	 	 	
2.019 	PALETTO 	Paletto tutore 	cad 	10,00 	1 	10,00 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	2,5 	7,50 	
 	 	 	 	 	 	119,50 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 1,20 (1% su 119,50) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	29,88 	
 	 	 	 	 	 	149,38 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	149,38 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	148,18 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.023 	AP23 	Fornitura e collocazione di cartellonistica con messaggi di informazione compreso da infiggere a suolo e quant'altro occorra per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.020 	CARTELLO 	Cartello informativo 	cad 	14,00 	1 	14,00 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,15 	3,23 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	20,23 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,202 (1% su 20,23) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	5,06 	
 	 	 	 	 	 	25,29 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	25,29 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	25,09 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.024 	AP24 	Fornitura e messa a dimora di siepe pitosforo dell'altezza di cm 50 con pane di terra e quant'altro occorrente per l'attecchimento, prima irrigazione ecc. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.021 	SIEPE 	Siepe pitosforo dell'altezza di cm 50 	cad 	2,80 	1 	2,80 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,03 	0,65 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	0,2 	0,60 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	Pag.10 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	 	 	 	 	4,05 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,0405 (1% su 4,05) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	1,01 	
 	 	 	 	 	 	5,06 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	5,06 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	5,02 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.025 	AP25 	Fornitura e collocazione di masso in travertino levigato in una facciata lavorata a taglio inclinato con incisione in bassorilievo di scritta e/o logo come da indicazione della D.L. Dimensioni cm 80 x 50 x 60 h. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,5 	10,75 	
2.017 	AUTOCAR 	Autocarro compreso operatore 	h 	45,00 	0,5 	22,50 	
 	RO 	 	 	 	 	 	
2.022 	TRAVERTI 	Blocco in travertino 	cad 	240,00 	1 	240,00 	
 	NO 	 	 	 	 	 	
2.001 	VARIE 	Varie 	cad 	3,00 	1 	3,00 	
 	 	 	 	 	 	276,25 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 2,76 (1% su 276,25) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	69,07 	
 	 	 	 	 	 	345,32 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	345,32 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	342,56 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.026 	AP26 	Fornitura e messa in dimora di vasetti floreali di diverse varietà e specie (gerani, bocca di leone, violette, ecc)  con pane di terra e quant'altro occorrente per l'attecchimento, prima irrigazione ecc. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
2.023 	VASI 	Vasetti floreali di diverse varietà e specie (gerani, bocca di leone, violette, ecc) 	cad 	1,00 	1 	1,00 	
1.001 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,50 	0,05 	1,08 	
 	 	 	 	 	 	2,08 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,0208 (1% su 2,08) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	0,52 	
 	 	 	 	 	 	2,60 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	2,60 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	2,58 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	
 	CAMPOBELLO DI LICATA  lì  06/05/2014 	
 	IL PROGETTISTA