Comune di Comune di Campobello di Licata	
Provincia	
Agrigento	

		

		

		
	A N A L I S I   P R E Z Z I	

		

		

OGGETTO	Lavori di ristrutturazione del Centro Diurno - PROGETTO ESECUTIVO	

		

		
COMMITTENTE	Comune di Campobello di Licata	

	

		

		

		
		IL PROGETTISTA	

 

IV Area Funzionale 	Pag. 1 	
N. 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unitar. 	%SpeseG. 	%UtileIm 	Prezzo Totale 	Prezzo Arroton 	
 	 	Operai-Trasporti-Noli 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP3 	Operaio specializzato 	h 	25,00 	 	 	25,00 	25,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	 	 	21,00 	21,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	 	 	23,00 	23,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1.004 	AUTOCARR 	Autocarro 	h 	30,00 	 	 	30,00 	30,00 	
 	O 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 2 	
N. 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unitar. 	%SpeseG. 	%UtileIm 	Prezzo Totale 	Prezzo Arroton 	
 	 	Materiali Elementari 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.001 	VARIE 	Materiale elettrico occorrente per la revisione dell'impianto 	acorpo 	14,98 	 	 	14,98 	14,98 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.002 	PORTA 	Porta a soffietto 	cad 	170,00 	 	 	170,00 	170,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.003 	VARIE1 	accessori (guarnizioni, cerniere, maniglia, ecc.) 	cad 	5,00 	 	 	5,00 	5,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.004 	VETRO 	Vetro antisfondamento stratificato 	m² 	55,00 	 	 	55,00 	55,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.005 	LAVATOIO 	Lavatoio in gres porcellanato 	cad 	150,00 	 	 	150,00 	150,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.006 	VARIE 2 	Opere murarie e accessori 	cad 	15,00 	 	 	15,00 	15,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.007 	LAVABO 	Lavabo a canale 	cad 	190,00 	 	 	190,00 	190,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.008 	FASCIATOIO 	Mobile fasciatoio 	cad 	1.000,00 	 	 	1.000,00 	1.000,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.009 	PARETE 	Paretina divisoria 	cad 	400,00 	 	 	400,00 	400,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.010 	VASO 	Vaso igienico per bambini 	cad 	125,00 	 	 	125,00 	125,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.011 	MANIGLIO 	Maniglione blocca finestra 	cad 	100,00 	 	 	100,00 	100,00 	
 	NE 	 	 	 	 	 	 	 	
2.012 	INFISSI 	Serramenti interni con profili estrusi di di alluminio 	cad 	100,00 	 	 	100,00 	100,00 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2.013 	PARASPIGO 	Paraspigoli in EVA 	cad 	6,50 	 	 	6,50 	6,50 	
 	LI 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag.3 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	Voci Finite con Analisi 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.001 	AP1 	Rimozione della impermeabilizzazione esistente, comprese le parti verticali di raccordo con le pareti, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	0,08 	1,68 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	0,08 	1,84 	
1.004 	AUTOCAR 	Autocarro 	h 	30,00 	0,08 	2,40 	
 	RO 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	5,92 	
 	 	Sommano oneri sicur.(4,5% su 5,92) 	 	 	 	0,266 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	1,54 	
 	 	 	 	 	 	7,73 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/m² 	 	7,73 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.002 	AP2 	Revisione dell'impianto elettrico 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.001 	OP3 	Operaio specializzato 	h 	25,00 	26 	650,00 	
2.001 	VARIE 	Materiale elettrico occorrente per la revisione dell'impianto 	acorpo 	14,98 	10 	149,80 	
 	 	 	 	 	 	799,80 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 16,00 (2% su 799,80) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	199,98 	
 	 	 	 	 	 	999,78 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/acorpo 	 	999,78 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/acorpo 	 	983,78 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.003 	AP3 	Fornitura e collocazione di porta a soffietto in legno e con riquadri a vetri, composta da pannelli rigidi collegati tra loro da cerniere, costituita da binario di scorrimento, cerniere, montante laterale, profili d'attacco, ancorata con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato antischeggia,  chiusura a calamita, accessori, maniglie, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
Dim cm 90 x 220 h 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	2 	46,00 	
2.002 	PORTA 	Porta a soffietto 	cad 	170,00 	1 	170,00 	
2.004 	VETRO 	Vetro antisfondamento stratificato 	m² 	55,00 	0,5 	27,50 	
2.003 	VARIE1 	accessori (guarnizioni, cerniere, maniglia, ecc.) 	cad 	5,00 	1 	5,00 	
 	 	 	 	 	 	248,50 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 4,47 (1,8% su 248,50) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	62,14 	
 	 	 	 	 	 	310,64 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	310,64 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	306,17 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.004 	AP4 	Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, delle dimensioni di 75x60 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato completo di doccetta, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	1 	21,00 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	1 	23,00 	
2.005 	LAVATOIO 	Lavatoio in gres porcellanato 	cad 	150,00 	1 	150,00 	
2.006 	VARIE 2 	Opere murarie e accessori 	cad 	15,00 	2 	30,00 	

 	 	 	 	 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag.4 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	 	 	 	 	224,00 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 4,03 (1,8% su 224,00) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	56,01 	
 	 	 	 	 	 	280,01 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	280,01 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	275,98 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.005 	AP5 	Fornitura e collocazione di lavabo a canale con due attacchi in grès porcellanato,  delle dimensioni di 90x45 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore monocomando a parete completo di leva clinica in ottone cromato, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	1 	21,00 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	1 	23,00 	
2.007 	LAVABO 	Lavabo a canale 	cad 	190,00 	1 	190,00 	
2.006 	VARIE 2 	Opere murarie e accessori 	cad 	15,00 	1 	15,00 	
 	 	 	 	 	 	249,00 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 4,48 (1,8% su 249,00) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	62,26 	
 	 	 	 	 	 	311,26 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	311,26 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	306,78 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.006 	AP6 	Fornitura e collocazione di mobile  fasciatoio con piano di cambio e lavello in grès porcellanato, ante e cassetti,  delle dimensioni di 120x75x 85 h cm, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti,  realizzato con legno nobilitato color faggio chiaro. La struttura realizzata in legno nobilitato di spessore 19 mm ha bordi a vista arrotondati; il mobile è assemblato mediante perni e barilotti in acciaio; le ante sono realizzate in MDF di spessore 18 mm, rivestito e laccato a polvere e le cerniere si aprono a 180° in linea con le vigenti normative in materia di sicurezza; la schiena del mobile è in nobilitato bianco di spessore 10 mm, il piano fasciatoio è realizzato con un asse di legno, imbottito e rivestito con il tessuto spalmato ATOMO, privo di PVC, ignifugo in classe 1 IM, privo di ftalati, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	1 	21,00 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	1 	23,00 	
2.008 	FASCIATOI 	Mobile fasciatoio 	cad 	1.000,00 	1 	1.000,00 	
 	O 	 	 	 	 	 	
2.006 	VARIE 2 	Opere murarie e accessori 	cad 	15,00 	2 	30,00 	
 	 	 	 	 	 	1.074,00 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 19,33 (1,8% su 1.074,00) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	268,54 	
 	 	 	 	 	 	1.342,54 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	1.342,54 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	1.323,21 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.007 	AP7 	Fornitura e collocazione di paretina divisoria in laminato stratificato 10mm, con bordatura.
delle dimensioni di cm 55x1x120h,  bloccate a parete con profilo in alluminio e a terra con supporto in alluminio, completo delle necessarie bullonerie e quant'alto per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	1,5 	34,50 	
2.009 	PARETE 	Paretina divisoria 	cad 	400,00 	1 	400,00 	
2.006 	VARIE 2 	Opere murarie e accessori 	cad 	15,00 	0,5 	7,50 	

 	 	 	 	 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag.5 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	 	 	 	 	442,00 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 7,96 (1,8% su 442,00) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	110,52 	
 	 	 	 	 	 	552,52 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	552,52 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	544,56 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.008 	AP8 	Fornitura e collocazione di vaso igienico per l'infanzia in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 29,5 x 40 x 29,5 h cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	2 	46,00 	
2.010 	VASO 	Vaso igienico per bambini 	cad 	125,00 	1 	125,00 	
2.006 	VARIE 2 	Opere murarie e accessori 	cad 	15,00 	1 	15,00 	
 	 	 	 	 	 	186,00 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 3,35 (1,8% su 186,00) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	46,51 	
 	 	 	 	 	 	232,51 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	232,51 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	229,16 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.009 	AP9 	Fornitura e collocazione di maniglione di sicurezza adatto ad essere applicato davanti alle finestre. Realizzato con un materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, di densità 180 kg/m3, con buona resistenza alla luce (non ingiallitura), ai prodotti chimici e molta buona la resistenza agli agenti atmosferici. Non assorbe acqua e ha un'alta resistenza alla rigatura e all'allungamento a rottura.
dim 130 cm 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	0,5 	10,50 	
2.011 	MANIGLIO 	Maniglione blocca finestra 	cad 	100,00 	1 	100,00 	
 	NE 	 	 	 	 	 	
2.003 	VARIE1 	accessori (guarnizioni, cerniere, maniglia, ecc.) 	cad 	5,00 	1 	5,00 	
 	 	 	 	 	 	115,50 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 2,08 (1,8% su 115,50) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	28,88 	
 	 	 	 	 	 	144,38 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	144,38 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	142,30 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.010 	AP10 	Fornitura e posa in opera di serramenti interni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952.  I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri del tipo stratificato di sicurezza; scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un 	 	 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag.6 	
N° 	Codice 	D E S C R I Z I O N E 	Un.Mis 	Prezzo Unit. 	Quantita' 	Prezzo Totale 	
 	 	carrello regolabile per ogni anta):
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K). 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	0,5 	10,50 	
1.003 	OP2 	Operaio qualificato 	h 	23,00 	0,5 	11,50 	
2.012 	INFISSI 	Serramenti interni con profili estrusi di di alluminio 	cad 	100,00 	1 	100,00 	
2.004 	VETRO 	Vetro antisfondamento stratificato 	m² 	55,00 	2,5 	137,50 	
2.003 	VARIE1 	accessori (guarnizioni, cerniere, maniglia, ecc.) 	cad 	5,00 	0,5 	2,50 	
 	 	 	 	 	 	262,00 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 4,72 (1,8% su 262,00) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	65,51 	
 	 	 	 	 	 	327,51 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	327,51 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	322,79 	
 	 	 	 	 	 	 	
5.011 	AP11 	Fornitura e collocazione di paraspigoli a V per  spigoli vari e colore a scelta della D.L., realizzati in EVAPLAST, materiale atossico, igienico, durevole, ad elevato grado di elasticità, flessibilità, resilienza e  resistenza meccanica,  buona resistenza agli agenti chimici, alla luce (raggi UVA) e alla rigatura,  utilizzabili sia per l'interno, compreso collante per la posa  .
Dimensioni barra cm 200 ; spessore cm 1,5, lato cm 5x5, densità 150 kg/mc 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
1.002 	OP1 	Operaio comune 	h 	21,00 	0,15 	3,15 	
2.013 	PARASPIG 	Paraspigoli in EVA 	cad 	6,50 	1 	6,50 	
 	OLI 	 	 	 	 	 	
2.006 	VARIE 2 	Opere murarie e accessori 	cad 	15,00 	0,1 	1,50 	
 	 	 	 	 	 	11,15 	
 	 	Incid. oneri sicur.€ 0,112 (1% su 11,15) 	 	 	 	 	
 	 	Spese generali 13.64%  + Utile impresa 10% 	 	 	 	2,79 	
 	 	 	 	 	 	13,94 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	PREZZO DI APPLICAZIONE 	 	€/cad 	 	13,94 	
 	 	Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza 	 	€/cad 	 	13,83 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	 	

 	
 	Comune di Campobello di Licata  lì  11/08/2014 	
 	IL PROGETTISTA