Comune di Comune di Campobello di Licata	
Provincia	
Agrigento	

		

		

		
	E L E N C O   P R E Z Z I	

		

		

OGGETTO	Lavori di ristrutturazione del Centro Diurno - PROGETTO ESECUTIVO	

		

		
COMMITTENTE	Comune di Campobello di Licata	

	

		

		

		
		IL PROGETTISTA	

 

IV Area Funzionale 	Pag. 1 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	Voci Finite senza Analisi 	 	 	
 	 	 	 	 	
1 	2.2.1.1 	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP. 	 	 	
 	 	EURO VENTISEI/60 	€/metro 	26,60 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	26,60 	
 	 	 	 	 	
2 	5.4 	Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm, spessore 8 mm a superficie liscia di colore rosso, in opera con collanti o malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO TRENTAQUATTRO/40 	€/metro 	34,40 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	34,40 	
 	 	 	 	 	
3 	5.7 	Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1a scelta, con superficie grezza fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura. 	 	 	
 	 	EURO QUARANTACINQUE/10 	€/metro 	45,10 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	45,10 	
 	 	 	 	 	
4 	5.9 	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO CINQUANTA/70 	€/metro 	50,70 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	50,70 	
 	 	 	 	 	
5 	5.12.1 	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici. 	 	 	
 	 	EURO DICIASSETTE/80 	€/metro 	17,80 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	17,80 	
 	 	 	 	 	
6 	5.13 	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO VENTI/70 	€/metro 	20,70 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	20,70 	
 	 	 	 	 	
7 	5.16.1 	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 2 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm. 	 	 	
 	 	EURO QUINDICI/70 	€/metro 	15,70 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	15,70 	
 	 	 	 	 	
8 	8.4.3.1 	Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di vetro con intercalati fogli di polivinilbutirrale, che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Stratificato 33.1 (6/7). 	 	 	
 	 	EURO CINQUANTACINQUE/30 	€/metro 	55,30 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	55,30 	
 	 	 	 	 	
9 	9.1.1 	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO VENTI/10 	€/metro 	20,10 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	20,10 	
 	 	 	 	 	
10 	9.1.6 	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO TREDICI/90 	€/metro 	13,90 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	13,90 	
 	 	 	 	 	
11 	9.1.8 	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO VENTIDUE/30 	€/metro 	22,30 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	22,30 	
 	 	 	 	 	
12 	9.1.9.1 	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
nei colori bianco e tenui;. 	 	 	
 	 	EURO DICIANNOVE/00 	€/metro 	19,00 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	19,00 	
 	 	 	 	 	
13 	11.1.1 	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
Al 	 	 	
 	 	EURO CINQUE/48 	€/metro 	5,48 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	5,48 	

IV Area Funzionale 	Pag. 3 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
14 	11.3.1 	Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
. 	 	 	
 	 	EURO DIECI/80 	€/metro 	10,80 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	10,80 	
 	 	 	 	 	
15 	12.1.1 	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO SETTE/85 	€/metro 	7,85 	
 	 	Incidenza sicurezza: 2,50%  € 0,16 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	7,69 	
 	 	 	 	 	
16 	12.1.4 	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO UNDICI/70 	€/metro 	11,70 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	11,70 	
 	 	 	 	 	
17 	14.1.1.2 	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K .Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm2 	 	 	
 	 	EURO VENTICINQUE/80 	€/cad. 	25,80 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	25,80 	
 	 	 	 	 	
18 	14.1.3.2 	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm² 	 	 	
 	 	EURO TRENTAOTTO/50 	€/cadauno 	38,50 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	38,50 	
 	 	 	 	 	
19 	14.1.11.1 	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 4 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm² 	 	 	
 	 	EURO QUARANTA/10 	€/cadauno 	40,10 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	40,10 	
 	 	 	 	 	
20 	14.5.1.2 	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Con lampada FLC 2x18 W 	 	 	
 	 	EURO SESSANTASETTE/00 	€/cadauno 	67,00 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	67,00 	
 	 	 	 	 	
21 	15.1.2 	Fornitura e collocazione di lavello da cucina in fire-clay delle dimensioni di 90x45 cm circa con tavola scolapiatti incorporata, completo di pilettone a griglia in ottone cromato da 1” ¼ con tappo e catenella, i flessibili, sifone a bottiglia, gruppo miscelatore in ottone cromato, le mensole in acciaio smaltato o le spallette in mattoni pieni intonacate, le opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOTRENTACINQUE/30 	€/cadauno 	335,30 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	335,30 	
 	 	 	 	 	
22 	21.1.1 	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOQUATTORDICI/30 	€/metro cubo 	314,30 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	314,30 	
 	 	 	 	 	
23 	21.1.6 	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO DIECI/60 	€/metro 	10,60 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	10,60 	
 	 	 	 	 	
24 	21.1.9 	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore. 	 	 	
 	 	EURO UNO/74 	€/metro 	1,74 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	1,74 	
 	 	 	 	 	
25 	21.1.11 	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 5 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	EURO DIECI/50 	€/metro 	10,50 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	10,50 	
 	 	 	 	 	
26 	21.1.17 	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. 	 	 	
 	 	EURO QUATTORDICI/20 	€/metro 	14,20 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	14,20 	
 	 	 	 	 	
27 	21.1.25 	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 	 	 	
 	 	EURO VENTI/50 	€/cadauno 	20,50 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	20,50 	
 	 	 	 	 	
28 	21.1.26 	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo. 	 	 	
 	 	EURO VENTIQUATTRO/70 	€/metro cubo 	24,70 	
 	 	Incidenza sicurezza: 0,00%  € 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	24,70 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 6 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	Voci Finite con Analisi 	 	 	
 	 	 	 	 	
29 	AP1 	Rimozione della impermeabilizzazione esistente, comprese le parti verticali di raccordo con le pareti, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 	 	 	
 	 	EURO SETTE/73 	€/metro 	7,73 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 0,266 	quadrato 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	7,46 	
 	 	 	 	 	
30 	AP2 	Revisione dell'impianto elettrico 	 	 	
 	 	EURO NOVECENTONOVANTANOVE/78 	€/a corpo 	999,78 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 16,00 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	983,78 	
 	 	 	 	 	
31 	AP3 	Fornitura e collocazione di porta a soffietto in legno e con riquadri a vetri, composta da pannelli rigidi collegati tra loro da cerniere, costituita da binario di scorrimento, cerniere, montante laterale, profili d'attacco, ancorata con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato antischeggia,  chiusura a calamita, accessori, maniglie, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.
Dim cm 90 x 220 h 	 	 	
 	 	EURO TRECENTODIECI/64 	€/cadauno 	310,64 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 4,47 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	306,17 	
 	 	 	 	 	
32 	AP4 	Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, delle dimensioni di 75x60 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato completo di doccetta, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO DUECENTOOTTANTA/01 	€/cadauno 	280,01 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 4,03 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	275,98 	
 	 	 	 	 	
33 	AP5 	Fornitura e collocazione di lavabo a canale con due attacchi in grès porcellanato,  delle dimensioni di 90x45 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore monocomando a parete completo di leva clinica in ottone cromato, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOUNDICI/26 	€/cadauno 	311,26 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 4,48 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	306,78 	
 	 	 	 	 	
34 	AP6 	Fornitura e collocazione di mobile  fasciatoio con piano di cambio e lavello in grès porcellanato, ante e cassetti,  delle dimensioni di 120x75x 85 h cm, completo di piletta di scarico con tappo e catenella, sifone a scatola ispezionabile, gruppo miscelatore in ottone cromato, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti,  realizzato con legno nobilitato color faggio chiaro. La struttura realizzata in legno nobilitato di spessore 19 mm ha bordi a vista arrotondati; il mobile è assemblato mediante perni e barilotti in acciaio; le ante sono realizzate in MDF di spessore 18 mm, rivestito e laccato a polvere e le cerniere si aprono a 180° in linea con le vigenti normative in materia di sicurezza; la schiena del mobile è in nobilitato bianco di spessore 10 mm, il piano fasciatoio è realizzato con un asse di legno, imbottito e rivestito con il tessuto spalmato ATOMO, privo di PVC, ignifugo in classe 1 IM, privo di 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 7 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	ftalati, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 	 	 	
 	 	EURO MILLETRECENTOQUARANTADUE/54 	€/cadauno 	1.342,54 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 19,33 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	1.323,21 	
 	 	 	 	 	
35 	AP7 	Fornitura e collocazione di paretina divisoria in laminato  stratificato 10mm, con bordatura.
delle dimensioni di cm 55x1x120h,  bloccate a parete con profilo in alluminio e a terra con supporto in alluminio, completo delle necessarie bullonerie e quant'alto per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.. 	 	 	
 	 	EURO CINQUECENTOCINQUANTADUE/52 	€/cadauno 	552,52 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 7,96 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	544,56 	
 	 	 	 	 	
36 	AP8 	Fornitura e collocazione di vaso igienico per l'infanzia in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 29,5 x 40 x 29,5 h cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. 	 	 	
 	 	EURO DUECENTOTRENTADUE/51 	€/cadauno 	232,51 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 3,35 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	229,16 	
 	 	 	 	 	
37 	AP9 	Fornitura e collocazione di maniglione di sicurezza adatto ad essere applicato davanti alle finestre. Realizzato con un materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, di densità 180 kg/m3, con buona resistenza alla luce (non ingiallitura), ai prodotti chimici e molta buona la resistenza agli agenti atmosferici. Non assorbe acqua e ha un'alta resistenza alla rigatura e all'allungamento a rottura.
dim 130 cm 	 	 	
 	 	EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/38 	€/cadauno 	144,38 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 2,08 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	142,30 	
 	 	 	 	 	
38 	AP10 	Fornitura e posa in opera di serramenti interni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952.  I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri del tipo stratificato di sicurezza; scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):
Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K). 	 	 	
 	 	EURO TRECENTOVENTISETTE/51 	€/cadauno 	327,51 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 4,72 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	322,79 	
 	 	 	 	 	
39 	AP11 	Fornitura e collocazione di paraspigoli a V per  spigoli vari e colore a scelta della D.L., realizzati in EVAPLAST, materiale atossico, igienico, durevole, ad elevato grado di elasticità, flessibilità, resilienza e  resistenza meccanica, 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 8 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	buona resistenza agli agenti chimici, alla luce (raggi UVA) e alla rigatura, utilizzabili sia per l'interno, compreso collante per la posa  .
Dimensioni barra cm 200 ; spessore cm 1,5, lato cm 5x5, densità 150 kg/mc 	 	 	
 	 	EURO TREDICI/94 	€/cadauno 	13,94 	
 	 	Incidenza sicurezza:   € 0,112 	 	 	
 	 	Prezzo al netto oneri sicur. € 	 	13,83 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	

IV Area Funzionale 	Pag. 9 	
N.E.P. 	Codice Art. 	D E S C R I Z I O N E 	Unità Misura 	Prezzo Unit 	
 	 	Oneri Sicurezza 	 	 	
 	 	 	 	 	
40 	23.1.1.1.1 	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane:
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio al m2. 	 	 	
 	 	EURO SETTE/11 	€/metro 	7,11 	
 	 	Incidenza sicurezza: 100,00%  € 7,11 	quadrato 	 	
 	 	 	 	 	
41 	23.1.1.2 	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni al m2. 	 	 	
 	 	EURO UNO/02 	€/metro 	1,02 	
 	 	Incidenza sicurezza: 100,00%  € 1,02 	quadrato 	 	
 	 	 	 	 	
42 	23.1.1.3 	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base. 	 	 	
 	 	EURO TRE/25 	€/metro 	3,25 	
 	 	Incidenza sicurezza: 100,00%  € 3,25 	quadrato 	 	

 	 	 	 	 	
 	 		Comune di Campobello di Licata lì 11/08/2014 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 								IL PROGETTISTA