Comune di Comune di Campobello di Licata	
Provincia	
Agrigento	

		

		

		
	COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO	

		

		

OGGETTO	Lavori di ristrutturazione del Centro Diurno - PROGETTO ESECUTIVO	

		

		
COMMITTENTE	Comune di Campobello di Licata	

	

		

		

		
		IL PROGETTISTA	

 

IV Area Funzionale 	Pag.1 	
N° 	N.E.P. 	D E S C R I Z I O N E 	Quantita' 	Prezzo Unit. 	Importo 	

 	 	area spazio gioco - ala sud 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
 	 	zona merenda 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
1 	1 	2.2.1.1 	 	 	 	
 	 	Tramezzi con laterizi forati e malta cem 	 	 	 	
 	 	 	2.50*3.40 h 	8,500 	 	 	
 	 	 	a dedurre apertura 	 	 	 	
 	 	 	-0.90*2.20 	-1,980 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	6,520 	26,60 	173,43 	
 	 	 	 	 	 	
2 	9 	9.1.1 	 	 	 	
 	 	Intonaco civile per interni dello spesso 	 	 	 	
 	 	 	2.50*3.30 h*2 	16,500 	 	 	
 	 	 	a dedurre apertura 	 	 	 	
 	 	 	-0.90*2.20*2 	-3,960 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	12,540 	20,10 	252,05 	
 	 	 	 	 	 	
3 	10 	9.1.6 	 	 	 	
 	 	Strato di finitura per interni su superf 	 	 	 	
 	 	 	2.50*3.30 h*2 	16,500 	 	 	
 	 	 	a dedurre apertura 	 	 	 	
 	 	 	-0.90*2.20*2 	-3,960 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	12,540 	13,90 	174,31 	
 	 	 	 	 	 	
4 	7 	5.16.1 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di battiscopa 	 	 	 	
 	 	 	2.50*2 	5,000 	 	 	
 	 	 	a dedurre apertura 	 	 	 	
 	 	 	-0.90*2 	-1,800 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m = 	3,200 	15,70 	50,24 	
 	 	 	 	 	 	
5 	31 	AP3 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di porta a soff 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	1,000 	310,64 	310,64 	
 	 	 	 	 	 	
6 	21 	15.1.2 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di lavello da 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	1,000 	335,30 	335,30 	
 	 	 	 	 	 	
7 	17 	14.1.1.2 	 	 	 	
 	 	Derivazione per punto luce semplice Con 	 	 	 	
 	 	 	            cad. = 	2,000 	25,80 	51,60 	
 	 	 	 	 	 	
8 	18 	14.1.3.2 	 	 	 	
 	 	Punto di comando per punto luce Condutt 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	2,000 	38,50 	77,00 	
 	 	 	 	 	 	
9 	19 	14.1.11.1 	 	 	 	
 	 	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	2,000 	40,10 	80,20 	
 	 	 	 	 	 	
10 	14 	11.3.1 	 	 	 	
 	 	Tinteggiatura per interni con pittura a 	 	 	 	
 	 	 	zona merenda 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mq 10.80+2*3.90*3.30 h+2*2.60*3.30 h 	53,700 	 	 	
 	 	 	2*3.90*3.30 h+2*2.60*3.30 h 	42,900 	 	 	
 	 	 	a dedurre aperture 	 	 	 	
 	 	 	- (1.20*2.40+2*0.90*2.20+0.90*2.20) 	-8,820 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	87,780 	10,80 	948,02 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 A RIPORTARE 	 	 	2.452,79 	

IV Area Funzionale 	Pag.2 	
N° 	N.E.P. 	D E S C R I Z I O N E 	Quantita' 	Prezzo Unit. 	Importo 	
 	 	RIPORTO  	 	 	2.452,79 	
11 	4 	5.9 	 	 	 	
 	 	Rivestimento di pareti con piastrelle 	 	 	 	
 	 	 	2.60*1.50 h 	3,900 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	3,900 	50,70 	197,73 	
 	 	 	 	 	 	
12 	20 	14.5.1.2 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di plafoniera 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	1,000 	67,00 	67,00 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	1) Totale  zona merenda 	 	 	2.717,52 	

 	 	zona servizi igienici e fasciatoio 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
13 	27 	21.1.25 	 	 	 	
 	 	Rimozione di apparecchi igienico - 	 	 	 	
 	 	 	2 lavabi + 1 tazza wc 	3,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cad = 	3,000 	20,50 	61,50 	
 	 	 	 	 	 	
14 	23 	21.1.6 	 	 	 	
 	 	Demolizione di pavimenti e rivestimenti 	 	 	 	
 	 	 	mq (14.00+3.12) 	17,120 	 	 	
 	 	 	2*1.20*2.00 h+2*2.60*2.00 h 	15,200 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	32,320 	10,60 	342,59 	
 	 	 	 	 	 	
15 	24 	21.1.9 	 	 	 	
 	 	Demolizione di massetti di malta 	 	 	 	
 	 	 	mq (14.00+3.12)*8 cm 	136,960 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	136,960 	1,74 	238,31 	
 	 	 	 	 	 	
16 	28 	21.1.26 	 	 	 	
 	 	Trasporto alle pubbliche discariche del 	 	 	 	
 	 	 	mq (14.00+3.12)*0.12 cm 	2,054 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	2,054 	24,70 	50,73 	
 	 	 	 	 	 	
17 	32 	AP4 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di lavatoio in 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	1,000 	280,01 	280,01 	
 	 	 	 	 	 	
18 	33 	AP5 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di lavabo a can 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	1,000 	311,26 	311,26 	
 	 	 	 	 	 	
19 	34 	AP6 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di mobile  fasc 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	1,000 	1.342,54 	1.342,54 	
 	 	 	 	 	 	
20 	35 	AP7 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di paretina div 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	2,000 	552,52 	1.105,04 	
 	 	 	 	 	 	
21 	36 	AP8 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di vaso igienic 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	2,000 	232,51 	465,02 	
 	 	 	 	 	 	
22 	37 	AP9 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di maniglione d 	 	 	 	
 	 	 	2 	2,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cad = 	2,000 	144,38 	288,76 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 A RIPORTARE 	 	 	7.203,28 	

IV Area Funzionale 	Pag.3 	
N° 	N.E.P. 	D E S C R I Z I O N E 	Quantita' 	Prezzo Unit. 	Importo 	
 	 	RIPORTO  	 	 	7.203,28 	
23 	5 	5.12.1 	 	 	 	
 	 	Massetto di sottofondo per pavimentazion 	 	 	 	
 	 	 	mq 14.00+3.12 	17,120 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	17,120 	17,80 	304,74 	
 	 	 	 	 	 	
24 	3 	5.7 	 	 	 	
 	 	Pavimento in piastrelle di Klinker 	 	 	 	
 	 	 	mq 14.00+3.12 	17,120 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	17,120 	45,10 	772,11 	
 	 	 	 	 	 	
25 	4 	5.9 	 	 	 	
 	 	Rivestimento di pareti con piastrelle 	 	 	 	
 	 	 	2*3.90*2.00 h+2*3.50*2.00 h+2*1.20*2.00 h+2*2.60*2.00 h 	44,800 	 	 	
 	 	 	a detrarre aperture 	 	 	 	
 	 	 	-(3*0.90*2.20 h+1.20*(3.40-2.40 h)) 	-7,140 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	37,660 	50,70 	1.909,36 	
 	 	 	 	 	 	
26 	14 	11.3.1 	 	 	 	
 	 	Tinteggiatura per interni con pittura a 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mq 14.00+3.12 	17,120 	 	 	
 	 	 	pareti 	 	 	 	
 	 	 	2*3.90*(3.30-2.00 h)+2*3.50*(3.30-2.00 	 	 	 	
 	 	 	h)+2*1.20*(3.30-2.00 h)+2*2.60*(3.30-2.00 h) 	29,120 	 	 	
 	 	 	a detrarre aperture 	 	 	 	
 	 	 	-(3*0.90*(3.30-2.20)+1.20*(3.30-2.40 h )) 	-4,050 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	42,190 	10,80 	455,65 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2) Totale  zona servizi igienici e fasciatoio 	 	 	7.927,62 	

 	 	zona riposo e soggiorno 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
27 	22 	21.1.1 	 	 	 	
 	 	Taglio a sezione obbligata di muratura d 	 	 	 	
 	 	 	zona riposo - oblò 	 	 	 	
 	 	 	1.50*1.20 h*0.10 	0,180 	 	 	
 	 	 	soggiorno - oblò 	 	 	 	
 	 	 	2*1.50*1.20 h*0.30 	1,080 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	1,260 	314,30 	396,02 	
 	 	 	 	 	 	
28 	37 	AP9 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di maniglione d 	 	 	 	
 	 	 	zona riposo 	 	 	 	
 	 	 	1 	1,000 	 	 	
 	 	 	soggiorno 	 	 	 	
 	 	 	2 	2,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cad = 	3,000 	144,38 	433,14 	
 	 	 	 	 	 	
29 	38 	AP10 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di serramenti 	 	 	 	
 	 	 	zona riposo 	 	 	 	
 	 	 	1 	1,000 	 	 	
 	 	 	soggiorno 	 	 	 	
 	 	 	2 	2,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   cad = 	3,000 	327,51 	982,53 	
 	 	 	 	 	 	
30 	14 	11.3.1 	 	 	 	
 	 	Tinteggiatura per interni con pittura a 	 	 	 	
 	 	 	soggiorno 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mq 33.35+ pareti 2*5.80*3.30 h+2*5.70*2.40 h 	98,990 	 	 	
 	 	 	a detrarre aperture 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 A RIPORTARE 	98,990 	 	12.456,83 	

IV Area Funzionale 	Pag.4 	
N° 	N.E.P. 	D E S C R I Z I O N E 	Quantita' 	Prezzo Unit. 	Importo 	
 	 	RIPORTO  	98,990 	 	12.456,83 	
 	 	 	-( 2*1.50*1.20+1.10*2.20+2*1.80*2.40+3*0.90*2.20) 	-20,600 	 	 	
 	 	 	zona riposo 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mq 11.02+pareti2*3.10*3.30 h+2*3.50*3.30 h 	54,580 	 	 	
 	 	 	a detrarre aperture 	 	 	 	
 	 	 	-(1.20*2.40+0.90*2.20-1.50*1.20) 	-3,060 	 	 	
 	 	 	ingresso -corridoio 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mq 19.56+ pareti 3.30 	 	 	 	
 	 	 	h*(8.10+3.20+1.20+4.50+4.90+2.70+2.40+4.00) 	121,860 	 	 	
 	 	 	a detrarre aperture 	 	 	 	
 	 	 	-(4*0.90*2.20+2*1.10*2.20+3*1.50*1.20+1.80*3.00) 	-23,560 	 	 	
 	 	 	accettazione 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mq 9.10+2*2.60*3.30 h+2*3.50*3.30 h 	49,360 	 	 	
 	 	 	a detrarre aperture 	 	 	 	
 	 	 	-(1.20*2.40+0.90*2.20) 	-4,860 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	272,710 	10,80 	2.945,27 	
 	 	 	 	 	 	
31 	39 	AP11 	 	 	 	
 	 	Fornitura e collocazione di paraspigoli 	 	 	 	
 	 	 	            cad = 	2,000 	13,94 	27,88 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	3) Totale  zona riposo e soggiorno 	 	 	4.784,84 	

 	 	 	1) Totale area spazio gioco - ala sud 	 	 	15.429,98 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	ala ovest 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	zona mensa 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
32 	25 	21.1.11 	 	 	 	
 	 	Rimozione di intonaco interno od 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mensa + disimpegno 	 	 	 	
 	 	 	mq 32.84+8.52 	41,360 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	41,360 	10,50 	434,28 	
 	 	 	 	 	 	
33 	13 	11.1.1 	 	 	 	
 	 	Tinteggiatura per interni con pittura 	 	 	 	
 	 	 	mensa + disimpegno 	 	 	 	
 	 	 	soffitto mq 32.84+8.52 	41,360 	 	 	
 	 	 	pareti 	 	 	 	
 	 	 	3.30 h*(1.30+6.60+0.30+1.80+4.80+7.00+4.80+3.60+6.50) 	121,110 	 	 	
 	 	 	2*(1.00+0.60)*2.00 h 	6,400 	 	 	
 	 	 	a detrarre 	 	 	 	
 	 	 	-(2*1.20*2.40+1.20*2.40+0.90*2.20) 	-10,620 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	158,250 	5,48 	867,21 	
 	 	 	 	 	 	
34 	8 	8.4.3.1 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera, secondo quant 	 	 	 	
 	 	 	porta ingresso mensa 	 	 	 	
 	 	 	0.60*1.50 h 	0,900 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	0,900 	55,30 	49,77 	
 	 	 	 	 	 	
35 	26 	21.1.17 	 	 	 	
 	 	Rimozione di infissi interni od esterni 	 	 	 	
 	 	 	porta ingresso mensa 	 	 	 	
 	 	 	0.60*1.50 h 	0,900 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	0,900 	14,20 	12,78 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 A RIPORTARE 	 	 	16.794,02 	

IV Area Funzionale 	Pag.5 	
N° 	N.E.P. 	D E S C R I Z I O N E 	Quantita' 	Prezzo Unit. 	Importo 	
 	 	RIPORTO  	 	 	16.794,02 	
36 	30 	AP2 	 	 	 	
 	 	Revisione dell'impianto elettrico 	 	 	 	
 	 	 	            acorpo = 	1,000 	999,78 	999,78 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	1) Totale  zona mensa 	 	 	2.363,82 	

 	 	 	2) Totale ala ovest 	 	 	2.363,82 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	sistemazione esterna 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	prospetti 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
37 	25 	21.1.11 	 	 	 	
 	 	Rimozione di intonaco interno od 	 	 	 	
 	 	 	0.80 h*55.00 	44,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	44,000 	10,50 	462,00 	
 	 	 	 	 	 	
38 	11 	9.1.8 	 	 	 	
 	 	Intonaco civile per esterni dello spesso 	 	 	 	
 	 	 	0.80 h*55.00 	44,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	44,000 	22,30 	981,20 	
 	 	 	 	 	 	
39 	12 	9.1.9.1 	 	 	 	
 	 	Strato di finitura per esterni su superf 	 	 	 	
 	 	 	0.80 h*55.00 	44,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	44,000 	19,00 	836,00 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	1) Totale  prospetti 	 	 	2.279,20 	

 	 	copertura 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
40 	15 	12.1.1 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di spianata di 	 	 	 	
 	 	 	10.00*8.00 	80,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	80,000 	7,85 	628,00 	
 	 	 	 	 	 	
41 	6 	5.13 	 	 	 	
 	 	Massetto di sottofondo isolante per pavi 	 	 	 	
 	 	 	10.00*8.00 	80,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	80,000 	20,70 	1.656,00 	
 	 	 	 	 	 	
42 	2 	5.4 	 	 	 	
 	 	Pavimentazione con piastrelle di grès 	 	 	 	
 	 	 	10.00*8.00 	80,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	80,000 	34,40 	2.752,00 	
 	 	 	 	 	 	
43 	28 	21.1.26 	 	 	 	
 	 	Trasporto alle pubbliche discariche del 	 	 	 	
 	 	 	4 	4,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m³ = 	4,000 	24,70 	98,80 	
 	 	 	 	 	 	
44 	29 	AP1 	 	 	 	
 	 	Rimozione della impermeabilizzazione esi 	 	 	 	
 	 	 	10.00*8.00 	80,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	80,000 	7,73 	618,40 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 A RIPORTARE 	 	 	25.826,20 	

IV Area Funzionale 	Pag.6 	
N° 	N.E.P. 	D E S C R I Z I O N E 	Quantita' 	Prezzo Unit. 	Importo 	
 	 	RIPORTO  	 	 	25.826,20 	
45 	16 	12.1.4 	 	 	 	
 	 	Fornitura e posa in opera di strato di i 	 	 	 	
 	 	 	10.00*8.00 	80,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	80,000 	11,70 	936,00 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	2) Totale  copertura 	 	 	6.689,20 	

 	 	opere provvisionali 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
46 	40 	23.1.1.1.1 	 	 	 	
 	 	Approntamento di ponteggio in elementi p 	 	 	 	
 	 	 	5.00*2.00 	10,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	10,000 	7,11 	71,10 	
 	 	 	 	 	 	
47 	41 	23.1.1.2 	 	 	 	
 	 	Nolo, manutenzione e controllo di 	 	 	 	
 	 	 	5.00*2.00 	10,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	10,000 	1,02 	10,20 	
 	 	 	 	 	 	
48 	42 	23.1.1.3 	 	 	 	
 	 	Smontaggio ad opera ultimata di 	 	 	 	
 	 	 	5.00*2.00 	10,000 	 	 	
 	 	 	          SOMMANO   m² = 	10,000 	3,25 	32,50 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	3) Totale  opere provvisionali 	 	 	113,80 	

 	 	 	3) Totale sistemazione esterna 	 	 	9.082,20 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	

 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
 	 	 A RIPORTARE 	 	 	26.876,00 	

IV Area Funzionale 	Pag. 7 	
RIEPILOGO CAPITOLI 	Pag. 	Importo Paragr. 	Importo subCap. 	IMPORTO 	
 	1 	 	 	26.876,00 	
 	area spazio gioco - ala sud 	1 	 	15.429,98 	 	
 	 	zona merenda 	1 	2.717,52 	 	 	
 	 	zona servizi igienici e fasciatoio 	2 	7.927,62 	 	 	
 	 	zona riposo e soggiorno 	3 	4.784,84 	 	 	
 	ala ovest 	4 	 	2.363,82 	 	
 	 	zona mensa 	4 	2.363,82 	 	 	
 	sistemazione esterna 	5 	 	9.082,20 	 	
 	 	prospetti 	5 	2.279,20 	 	 	
 	 	copertura 	5 	6.689,20 	 	 	
 	 	opere provvisionali 	6 	113,80 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	SOMMANO I LAVORI 	€ 	26.876,00 	
 	 	Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 	692,48 	 	 	
 	 	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 	113,80 	 	 	
 	 	                                                            a detrarre 	806,28 	€ 	806,28 	
 	 	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 	€ 	26.069,72 	
 	 	Totale oneri della sicurezza (3% sull'importo dei lavori) 	806,28 	 	 	
 	 	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 	 	 	
 	 	  IVA 22% ed eventuali altre imposte 	5.912,72 	 	 	
 	 	  Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 	537,52 	 	 	
 	 	  Imprevisti 	473,76 	 	 	
 	 	  Oneri di conferimento a discarica 	200,00 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 	7.124,00 	 	7.124,00 	
 	 	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 	€ 	34.000,00 	
 	 	 	 	 	
	Comune di Campobello di Licata lì 11/08/2014 	
 	 	 	 	 	
										IL PROGETTISTA